	Estimasi Kebutuhan Material Pekerjaan Dinding Tambahan

	Area : Dinding CU, AHU, ELE, ELV, Data Center

	Ketinggian Dinding : 3 meter 

	Ukuran Hebel : 600 x 200 x 100 mm

	Luas 1 buah hebel = 0,12 m²

	Kebutuhan Hebel = 8,33 pcs /m²

	Mortar Perekat = ± 4 kg/m²

	Acian = ± 3 kg/m²/sisi, ± 6 kg/m²/2 sisi

	Cat dasar + cat akhir (2 lapis) = ± 0,25 L/m² (2 sisi)

	Kolom praktis & sloof @6m = 28 bentang / 1 bh = 28 kolom praktis uk. 120 x 120

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	Ruangan
	Luas Dinding (m²)
	Tebal Hebel (100 mm / 0,1 m)
	Volume (m3)
	Jumlah Hebel (pcs)
	Mortar Perekat (kg)
	Mortar (Sak 40 kg)
	Acian 2 sisi (kg)
	Acian (Sak 50 kg)
	Cat 2 sisi (Liter)

	1
	R. AHU Lt. 1
	54
	0,1
	5,4
	450
	216,0
	5,4
	324
	6,48
	13,5

	2
	R. CU Lt. 1
	111
	0,1
	11,1
	925
	444,0
	11,1
	666
	13,32
	27,75

	3
	R, AHU Isolator Lt. 2
	72
	0,1
	7,2
	600
	288,0
	7,2
	432
	8,64
	18

	4
	R. AHU Lt. 2
	270
	0,1
	27
	2250
	1080,0
	27
	1620
	32,4
	67,5

	5
	R. ELE
	12
	0,1
	1,2
	100
	48,0
	1,2
	72
	1,44
	3

	6
	R. ELV
	12
	0,1
	1,2
	100
	48,0
	1,2
	72
	1,44
	3

	7
	R. Data Center
	16
	0,1
	1,6
	133
	64,0
	1,6
	96
	1,92
	4

	Total
	 
	547
	 
	54,7
	4558
	2188,0
	54,7
	3282
	65,64
	253,5

	Round Up + Waste 3%
	 
	
	
	56
	4695
	2254
	56
	3380
	68
	261






	Total kebutuhan :

	1
	Hebel tebal 10 cm
	56
	m3

	
	
	4695
	pcs

	2
	Mortar
	56
	Sak / 40kg

	3
	Semen 50 Kg (Aci + Kolom Praktis )
	104
	Sak / 50kg

	4
	Cat Dinding Indoor
Merek: Propan
Tipe: Olivia's White (OW 015)
	10
	Pail / 25kg

	5
	Besi Beton Ulir Ø10 (12 m)
	91
	Batang

	6
	Besi Beton Ulir Ø8 (12 m)
	80
	Batang

	7
	Kawat bendrat
	15
	kg

	8
	Bekisting multiplek
Triplek 12mm 1220 x 2440
	104,02
	m²

	9
	Kayu kaso 5/7 × 4 m
	37
	Batang

	10
	Kayu balok 6/12 × 4 m
	11
	Batang

	11
	Paku 7cm
	10
	kg

	12
	Paku 5 cm
	5
	kg

	13
	Pasir beton
	2
	m³

	14
	Batu split 1–2 cm
	3
	m³

	15
	Roll Cat + bak cat
	3
	set

	16
	Ember
	10
	pcs



